1. About

## 1. 本ソフトウェアについて

LCD Converter は、Shimadzu LabSolutions により生成される測定データ .lcd ファイルを、解析・二次利用しやすい テキスト形式（.txt） に変換するためのツールです。

本ソフトは以下の2つの変換方法を提供します。

- フォルダ監視による自動変換
- ドラッグ＆ドロップによる即時変換（v1.1で追加）

2. Start / Exit

## 2. 起動・終了方法

### 起動

- 通常起動するとメイン画面が表示されます
- 設定により、起動時に最小化状態で開始することも可能です

### 終了（重要）

ウィンドウ右上の［×］を押した場合
→ アプリケーションは終了せず、バックグラウンドで動作を継続します
完全に終了する場合
→ 通知領域（システムトレイ）から［終了］を選択してください
3. UI

## 3. 画面構成

### フォルダ設定

- 入力フォルダ：監視対象となる .lcd ファイルの保存先
- 出力フォルダ：変換後の .txt ファイルの保存先

### 操作ボタン

- 開始：フォルダ監視を開始
- 停止：フォルダ監視を停止

### オプション（v1.1）

compoundで昇順ソートして保存

- ON：出力内容を compound 名で昇順に並び替えてから保存
- OFF：測定イベント順（取得順）のまま保存

### ログ表示

ファイル検出、変換結果、エラー内容などを時系列で表示します。

4. Auto Convert

## 4. フォルダ監視による自動変換

1. 入力フォルダと出力フォルダを指定
2. ［開始］を押して監視を開始
3. 入力フォルダに .lcd ファイルが作成・更新されると、自動で変換
4. 出力フォルダに同名の .txt ファイルが生成されます

5. Drag & Drop

## 5. ドラッグ＆ドロップ変換（v1.1）

1. アプリケーションを起動
2. 画面上の 専用ドロップ枠に .lcd ファイルをドラッグ＆ドロップ （複数ファイル同時指定可）
3. 各 .lcd ファイルと 同じフォルダ内に .txt ファイルを生成します

※ ドロップ枠以外へのドラッグ＆ドロップは無効です（誤操作防止）
6. Output Spec

## 6. 出力ファイル仕様

- 出力形式：テキストファイル（.txt）
- ファイル名：元の .lcd ファイル名と同一
- 文字コード：UTF-8（BOMなし）

### 保存方式

1. 一時ファイル（.txt.part）として書き出し
2. 完了後に .txt へリネーム

→ 途中停止時でも不完全なファイルが残りにくい設計
7. Sort Option

## 7. compound 昇順ソート保存（v1.1）

本バージョンでは、出力内容を compound 名でソートして保存する機能を追加しています。

### ソート対象

各クロマトグラムの id: に出力される compound 名

### ソート方式

文字列の昇順（大文字・小文字を区別しない）

### 用途

- 出力の再現性向上
- 複数データ間での比較を容易にする

※ 測定イベント順を保持したい場合は、チェックをOFFにしてください。
8. Tray Menu

## 8. 通知領域（システムトレイ）での操作

アプリケーションは通知領域に常駐し、以下の操作が可能です。

- 開く：メイン画面を表示
- 開始：フォルダ監視を開始
- 停止：フォルダ監視を停止
- 終了：アプリケーションを完全に終了

9. FAQ

## 9. よくある質問（FAQ）

### Q1. ドラッグ＆ドロップしても変換されません

- 専用ドロップ枠にドロップしているか確認してください
- .lcd 以外のファイルは無視されます
- 保存中でファイルがロックされている場合、変換できません

### Q2. フォルダ監視で変換されません

- 監視が開始状態になっているか確認してください
- 入力フォルダの指定が正しいか確認してください

### Q3. 終了したつもりでも動作しています

- ［×］は終了ではありません
- 通知領域から［終了］を選択してください

10. Changelog

## 10. v1.1 変更点まとめ

- ドラッグ＆ドロップによる即時変換機能を追加
- 出力内容を compound 名で昇順ソートして保存するオプションを追加
- 誤操作防止のため、ドロップ受付を専用枠のみに限定

```